,Model##other##,Watts##other##,Volts##other##,Phase##other##,FL Amps##other##,HP##other##,Conn Plug##other##,Electric Connection Type##other##
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
120 Volts,INFHC-2,2000,120,1,16.7,1/4,NEMA L5-30P,
208 Volts,INFHC-2,3000,208,1,14.5,1/4,NEMA L14-30P,120/208V NEUTRAL REQUIRED
240 Volts,INFHC-2,3000,240,1,12.5,1/4,NEMA L14-30P,120/240V NEUTRAL REQUIRED
